**Załącznik nr 2 -** Potwierdzenie spełnienia kryteriów (dane dostawcy)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP /item** | **WYMAGANIE / Requirement** | **PARAMETR / parameter** |
| 1 | Obliczenia / Calculations | Moc chłodnicza - przedział / Cooling power – passenger compartment |  [kW] |
| Moc chłodnicza – kabina / Cooling power – cab |  [kW] |
| Moc grzewcza – przedział / Heating power – passenger compartment |  [kW] |
| Moc grzewcza – kabina / Heating power – cab |  [kW] |
| Zasady regulacji (regulacja mocy grzania i chłodzenia, regulacja przepływu powietrza zewnętrznego/ wlotowego/ wylotowego, etc. / The principles of control (power control heating and cooling, air flow control external / intake / exhaust, etc. |  |
| Systemu wentylacji awaryjnej / Emergency ventilation system |  |
|  |  |
| Używanie w środowisku pracy u Kupującego (np. obudowy komponentów i wymagane funkcje pod względem śniegu, lodu, wilgoci, pyłu, gorąca, zima, itp.) / Using the working environment at Buyer (eg. Enclosure components and functions required in terms of snow, ice, moisture, dust, heat, snow, etc.) |  |
| 2 | Dostawca przedstawi w ofercie plan konserwacji urządzeń (przeglądy okresowe, naprawy, wymiana filtrów, itp.) / Supplier shall submit the offer plan maintenance (periodic inspections, repairs, replacement of filters, etc.) |  |
| 3 | Dostawca przedstawi w ofercie schematy ideowe poszczególnych urządzeń (DOC, PDF) / Supplier shall submit the offer schematic diagrams of individual devices (DOC, PDF) | polski/polish |
| 4 | Dostawca przedstawi w ofercie schematy elektryczne (DOC, PDF) / Supplier shall submit the offer electrical diagrams (DOC, PDF) | polski/ englishdeutsch |
| 5 | Dostawca przedstawi w ofercie protokoły komunikacji / Supplier shall submit the offer communication protocols | polski/ english |
| 6 | Dostawca przedstawi wraz z ofertą rysunki 2D przedstawiające / Supplier shall submit with the offer 2D drawings showing | 1) propozycję montażu / installation proposal 2) środki ciężkości / centers of gravity3) masę / weight4) lokalizację punktów podłączenia elektrycznego / location of electrical connection points  |
| 7 | W przypadku agregatów klimatyzacyjnych Dostawca poda / In the case of air conditioning units supply Supplier | 1) wydajność chłodnicza i grzewcza / cooling and heating capacity2) ilość powietrza / evaporator air capacity3) ilość powietrza świeżego / the amount of fresh air |
| 8 | Dostawca przekaże wraz z ofertą modele 3D wszystkich urządzeń wraz z gniazdami elektrycznymi / Supplier shall provide with their offer 3D models of all devices with electrical outlets |  |

**6. Dokumentacja i szkolenie / Dokuments and training**

|  |  |
| --- | --- |
| **LP /item** | **WYMAGANIE / Requirement** |
| 1 | Dokumentacja techniczna ( Instrukcja konserwacji, plan konserwacji, opis techniczny) oraz programy diagnostyczne muszą być dostarczone w języku polskim. / Technical specification ( Mainteance instruction, Maintenace plan and technical description) and a diagnostic software must be available in Polish. |
| 2 | Zakupiona licencja (klucz sprzętowy) musi zapewniać darmową aktualizację oprogramowania diagnostycznego. / Purchased a license (dongle) must provide a free software update. |

**7. Uruchomienie / Commissioning**

|  |  |
| --- | --- |
| **LP /item** | **WYMAGANIE / Requirement** |
| 1 | Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia uruchomienia układu klimatyzacji na pierwszym pojeździe. / Supplier commits to perform commissioning of the air conditioning on the first vehicle. |
| 2 | Termin przeprowadzenia uruchomienia obie strony ustalają z min. 4 tygodniowym wyprzedzeniem. / The date of a commissioning both parties agree min. 4 week in advance. |
| 3 | Po przeprowadzonym uruchomieniu dostawca przedstawia raport z swoich działań. / After the commissioning supplier submits a commissioning report. |